Załącznik nr.2

|  |  |
| --- | --- |
| **Parametry wymagane przez zamawiającego** | **Parametry techniczne oferowane przez wykonawcę (należy wpisać rodzaj, wielkość, wartość lub potwierdzenie oferowanego parametru (TAK/NIE**)  |

**WYMAGANIA TECHNICZNE(SPECYFIKACJA)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rok produkcji 2019 |  |
| 2 | Wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych. |  |
| 3 | Ilość miejsc: 9( 1 kierowca+8 pasażerów) |  |
| 4 | Skrzynia biegów manualna min.6-cio stopniowa (6 biegów do przodu + wsteczny) |  |
| 5 | Kolor lakieru: metalizowany jasny( srebrny, złoty). |  |
| 6 | Napęd na przednie koła |  |
| 7 | Rodzaj paliwa: olej napędowy |  |
| 8 | Pojemność silnika min.1900cm3 max.2100cm3 |  |
| 9 | Moc silnika min.130 KM |  |
| 10 | Norma emisji spalin: min. Euro 6.2 |  |
| 11 | Pojemność zbiornika paliwa min. 70 l |  |
| 12 | Typ nadwozia: fabrycznie przeszklone |  |
| 13 | Drzwi tylne- otwierane na boki, przeszklone z wycieraczką  |  |
| 14 | Drzwi boczne z prawej strony przesuwane o szerokości min. 900 mm |  |
| 15 | Długość całkowita pojazdu min.5300 mm a max 5400 mm |  |
| 16 | Wysokość całkowita min.2200 mm a max. 2400 mm |  |
| 17 | Rozstaw osi min. 3300 mm |  |
| 18 | Szerokość z lusterkami max.2300 mm |  |
| 19 | Szerokość bez lusterek min. 1950 mm |  |

**MINIMALNE WYMOGI BEZPIECZEŃSTWA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 20 | Układ ABS |  |
| 21 | Tarczowe hamulce wszystkich kół |  |
| 22 | Stabilizacja toru jazdy |  |
| 23 | System kontroli jazdy na zakrętach |  |
| 24 | Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera |  |
| 25 | System kontroli trakcji |  |
| 26 | System ułatwiający ruszanie na wzniesieniu  |  |
| 27 | Funkcja ostrzegania o nagłym hamowaniu |  |
| 28 | System ostrzegający przy niezamierzonym zjechaniem z pasa ruchu |  |
| 29 | System monitorowania koncentracji kierowcy |  |

**MINIMALNE WYPOSAŻENIE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 30 | Komputer pokładowy |  |
| 31 | Zdalnie sterowany centralny zamek z dwoma pilotami fabrycznymi |  |
| 32 | Kierownica pokryta skórą |  |
| 33 | Tempomat |  |
| 34 | Regulowany ogranicznik prędkości pojazdu |  |
| 35 | Przednie światła przeciwmgielne |  |
| 36 | Przyciemnianie szyby w tylnej części pojazdu – fabrycznie ( 2 i 3 rząd oraz drzwi tylne) |  |
| 37 | Czujniki parkowania z przodu i z tyłu montowane fabrycznie |  |
| 38 | Radio z zestawem głośnomówiącym Bluetooth montowanym fabrycznie i wyjściem USB-wyświetlacz radia min 8” |  |
| 39 | Koła stalowe min. 16” |  |
| 40 | Min. 2 gniazda 12v w kabinie instalacja 12V |  |
| 41 | Kołpaki na kołach |  |
| 42 | Klimatyzacja min. manualna z podziałem na przód i tył |  |
| 43 | Immobiliser |  |
| 44 | Autoalarm- montowany fabrycznie |  |
| 45 | Elektrycznie regulowane i podgrzewane i składane lusterka boczne |  |
| 46 | Elektrycznie regulowane szyby przednich drzwi |  |
| 47 | System auto start/stop |  |
| 48 | Pojazd powinien posiadać dwa akumulatory |  |
| 49 | Wyłożenie ścian w tylnej części łatwe w utrzymaniu czystości |  |
| 50 | Podsufitka na całej długości z nawiewami dla pasażerów |  |
| 51 | Elektrycznie podgrzewana przednia szyba |  |
| 52 | Regulacja kolumny kierowniczej w 2 płaszczyznach |  |
| 53 | Tapicerka foteli-ciemna, materiałowa |  |
| 54 | Hak holowniczy- montowany fabrycznie |  |
| 55 | Okna uchylane w 2 rzędzie siedzeń z obu stron |  |
| 56 | Reflektory ksenonowe- montowane fabrycznie |  |
| 57 | Światła doświetlające zakręty  |  |
| 58 | Automatyczne wycieraczki przednie |  |
| 59 | Automatycznie włączające się światła |  |
| 60 | Podwójny fotel pasażera ze schowkiem pod spodem |  |
| 61 | Kamera cofania- montowana fabrycznie |  |
| 62 | Pochylanie oparć w tylnych rzędach siedzeń ( 2 i 3 rząd |  |

**WYPOSAŻENIE DOTYCZĄCE PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 63 | Przystosowanie do przewozu dwóch osób na wózku inwalidzkim ( szyny, pasy do wózka oraz pasy do mocowania osoby na wózku inwalidzkim) |  |
| 64 | Szyny do wprowadzania wózka inwalidzkiego |  |
| 65 | Oznakowanie pojazdu zgodne z wymogami |  |

**GWARANCJA I SERWIS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 66 | Gwarancja ogólna na samochód z wyposażeniem: min. 48 miesiące bez limitu kilometrów. |  |
| 67 | Gwarancja na perforację nadwozia: minimum 12 lat |  |
| 68 | Dostępność serwisu: autoryzowana stacja serwisowa maksymalnie 60 km od siedziby zamawiającego |  |